CARACTERÍSTICAS

Tipo:
Ascensor sin cuarto de máquinas 
Tracción:


hidráulica / electromecánico 
Carga:



300 – 600 Kg

Velocidad:


hidráulico 30 ms x min / elect 14 mts x min 
Recorrido:


Hasta  12 m.

Paradas:


Hasta  5 paradas

Embarques:


1 normal o doble embarque.
CABINA

Modelo:
Especial a configurar con el cliente

Suelo: 
a elegir entre, piso de goma o preparado para granito / a cargo del cliente.





Techo: 



Flotante a elegir en negro mate o acero inoxidable .

Iluminación:
Luz indirecta por fluorescentes en falso techo.

Espejo: 
Medio espejo en pared de fondo o en pared lateral frente a la botonera. 

Dimensiones interiores:

Ver  tabla (ancho x profundo)

Altura:



2.220 mm.

PUERTAS DE CABINA

Tipo:



Hid: Operador Automático / Elect: Tablilla
Acabado:


Chapa dd o Acero inoxidable o acristalada.

Dimensiones:


Ver tabla 

Seguridad: 


Hid: Célula fotoeléctrica / Elect: contacto caída 
PUERTAS DE PASILLO

Tipo:



Hid: Automáticas / Elect: Placa de madera a cargo del cliente.
Acabado:


Chapa dd pintada, acero inoxidable o acristalada.

Dimensiones:


Ver tabla x 2.000

Homologación:


Puertas homologadas parallamas (E120)
HUECO

Dimensiones:


Ver tabla o ver situación del cliente

Foso:



Ver tabla

Recorrido libre de seguridad:
Ver tabla

CUARTO DE MÁQUINAS   
Sin cuarto de máquinas, Simple ubicación. 
SEÑALIZACIÓN Y MANDO

Pulsadores: 
Incorpora pulsadores braille y registro de llamada.

Indicador de cabina: 
De Cristal Líquido o mediante led en color azul con retro-iluminación. Incorpora luz de emergencia y señal de sobrecarga. 

MANIOBRA

Tipo:
Hid: Maniobra CMC con microprocesadores / Elect: A contactora
Armario de Maniobra:
En hueco o sala de maquinas
POTENCIA

Tensión de Fuerza: 

Trifásica de 380 v

Alumbrado: 


220 v

Frecuencia: 


50 Hz

