CARACTERÍSTICAS

Tipo:
Mini cargas sin cuarto de máquinas

Tracción:


Eléctrica 1:1 o 2:1
Carga:



20 – 150 Kg

Velocidad:


14 ms x min hasta 120 ms x min

Recorrido:


Hasta  15 m.

Paradas:


Hasta  6 paradas

Embarques:


1 normal o doble embarque.
CABINA

Modelo:
Especial 

Suelo: 
Chapa dd o acero inoxidable





Techo: 



Chapa dd o acero inoxidable
Iluminación:
---------------------------------------
Dimensiones interiores:

Ver  tabla (ancho x profundo)

Altura:



hasta 800 mm.

PUERTAS DE CABINA

Tipo:



Puede no llevar o sino serán Guillotinas autocompensadas

Acabado:


Chapa dd o Acero inoxidable.

Dimensiones:


Ver tabla 

Seguridad: 


Micro
PUERTAS DE PASILLO

Tipo:



Guillotinas autocompensadas 
Acabado:


Chapa dd pintada, acero inoxidable.

Dimensiones:


Ver tabla x 800

HUECO

Dimensiones:


Ver tabla o ver situación del cliente

Foso:



Ver tabla

Recorrido libre de seguridad:
Ver tabla

SEÑALIZACIÓN Y MANDO

Pulsadores: 
Incorpora pulsadores braille en piso exterior
MANIOBRA

Tipo:

Armario de Maniobra:
En sala de maquinas

POTENCIA

Tensión de Fuerza: 

Trifásica de 380 v

Alumbrado: 


220 v

Frecuencia: 


50 Hz

