CARACTERÍSTICAS

Tipo:
Montacargas con cuarto de máquinas

Tracción:


hidraulica 1:1 
Carga:



3.500 Kg

Velocidad:


26 ms x min 
Recorrido:


Hasta  9 m.

Paradas:


Hasta  4 paradas

Embarques:


1 normal o doble embarque.
CABINA

Modelo:
Barandas de contención c/s/ techo 
Suelo: 
Chapa dd, semilla de melón



Techo: 



Chapa dd
Iluminación:
Tubo Fluorescente
Dimensiones interiores:

Ver  tabla (ancho x profundo)

Altura:



hasta 2.100 mm.

PUERTAS DE CABINA

Tipo:



Puede no llevar o sino serán automáticas
Acabado:


Chapa dd o Acero inoxidable.

Dimensiones:


Ver tabla 

Seguridad: 


Micro
PUERTAS DE PASILLO

Tipo:



Automáticas, o persianas levadizas
Acabado:


Chapa dd.

Dimensiones:


2.300 m/m de luz libre
HUECO

Dimensiones:


Ver tabla o ver situación del cliente

Foso:



Ver tabla

Recorrido libre de seguridad:
Ver tabla

SEÑALIZACIÓN Y MANDO

Pulsadores:    
En cabina
MANIOBRA

Tipo:
Maniobra CMC con microprocesadores
Armario de Maniobra:
En sala de maquinas. 
POTENCIA

Tensión de Fuerza: 

Trifásica de 380 v

Alumbrado: 


220 v

Frecuencia: 


50 Hz

